DIESEL FUEL
SUPPLEMENT

    ADDITIVO DIESEL CON BENEFICI INVERNALI	

 	VANTAGGI IN INVERNO	

Impedisce la gelificazione del carburante alle basse temperature fino a -40°C Abbassa il Cold-Filter Plugging Point (CFPP) di 19°C
Impedisce l’intasamento dei filtri del carburante causato dalla paraffina Aumenta il numero di cetano di 2 punti per un avviamento a freddo migliore Contiene additivi anti-gelo
Ostacola la formazione di gelo nei filtri del carburante

NON TRATTATO

TRATTATO

VANTAGGI  TUTTO L’ANNO	
Il motore funziona meglio con meno perdita di potenza e minori
emissioni 
Pulisce gli iniettori di carburante
Supera le specifiche del Test Cummins per Iniettori L10

iniettori dopo 125 ore di Test di Cummins degli Iniettori L10 con carburante diesel e con  carburante  trattato  con  Diesel Kleen
+Cetane Boost.

Riduce le emissioni visibili (HC, PM) fino al 50% e riduce le emissioni di NOx e CO fino al 28%
 Aumenta la potenza
Riduce la necessità di cambiare marcia in condizioni di carico pesante
Diminuisce il consumo di carburante dell’8% - il risparmio di carburante è  maggiore del costo dell’additivo
Contiene Slickdiesel per la massima lubrificazione del carburante che protegge gli iniettori e le pompe dall’usura rapida causata da carburanti a basso contenuto di zolfo (Ultra Low Sulfur Diesel -ULSD)
Stabilizza il carburante nel serbatoio
Migliora la resistenza del carburante diesel al degrado termico e all’ossidazione Riduce i depositi sui pistoni e nella camera di combustione
Riduce la fuliggine blow-by e l’inspessimento dell’olio motore

 	

TRATTATO
Con Diesel Fuel Supplement, i cristalli di paraffina compatti di piccole dimensioni fluiscono in sospensione per un funzionamento del motore senza problemi durante l’inverno.

NON TRATTATO
Senza Diesel Fuel Supplement, i cristalli di paraffina di grandi dimensioni bloccano i filtri e le tubazioni, causando la delificazione del carburante.

DIESEL FUEL SUPPLEMENT

    ADDITIVO DIESEL CON BENEFICI INVERNALI	

 	OTTIME PRESTAZIONI	
Fuel Supplement alle basse temperature funziona meglio delle miscele con cherosene ad un prezzo inferiore del 70%.

 	AUMENTA IL NUMERO DI CETANO DI 2 PUNTI	
Più basso e il numero di cetano, più lungo sarà il ritardo di accension.e. Quindi il motore funziona meglio con una minore perdita di potenza, minori emissioni e maggiore facilità di avviamento.
CONTIENE SLICKDIESEL ® PER LA MASSIMA LUBRIFICAZIONE DEL CARBURANTE	

Diesel Fuel Supplement +Cetane Boost contiene Slickdiesel, un agente lubrificante per il carburante diesel proprietario Power Service che offre la massima protezione agli iniettori e alle pompe del carburante contro gli effetti dannosi di carburanti a basso contenuto di zolfo (ULSD).

Colore	Marrone
Densità (lbs/gal)	                      7.6 - 7.7
Punto di infiammabilità	40.5°C (1:400) / 54.4°C (1:1000) / 61.1°C (1:100)
Contento di zolfo	- 15 PPM
Punto di mescita	-37.2°C (1:400) / -28.8°C (1:1000) / -23.3°C (1:100)
Temperatura minima per magazzinaggio	-12°C
Durata	Senza scadenza in contenitore sigillato
Solubilità in carburante diesel, cherosene,
Biodiesel e miscele Biodiesel	Completamente solubile
Spedizione e Movimentazione	Classe HM-181 Combustibili Liquido N.O.S. NA 1993 (Idrocarburi)

 	CONFEZIONI	

n. art.	confezione	q.tà diesel
trattata	n. art.	confezione	q.tà diesel
trattata	n. art.	confezione	q.tà diesel
trattata	
PS 01016	0,473 lt	150 lt	PS 01128	3,78 lt	3780 lt	PS01050	9,46 lt	14.200 lt	
PS01025	0,946 lt	380 lt				PS01055	208,00 lt	312.000 lt	
PS01080	2,360 lt	944 lt				PS01060	980,00 lt	1.470.000 lt	

FORMATO ULTRA CONCENTRATO
(dosaggio 1:1500)

FORMATO CONCENTRATO
(dosaggio 1:1000)

FORMATO COMMERCIALE
(dosaggio 1:400)