SCHEDA TECNICA

Le  istruzioni  e  le  informazioni  che  precedono  sono  dettate  da  una  lunga esperienza di laboratorio e di pratico impiego e sono quindi accurate e per- tinenti.  Ma  poiché  le  reali  condizioni  di  utilizzo  da  parte  degli  utenti  sono al  di  la  di  ogni  ns.  pratica  possibilità  di  controllo,  esse  vengono  fornite  da parte  nostra  senza  alcuna  responsabilità  o  garanzia,  implicita  od  esplicita.

A&G
P	A	V	I	A

A&G SAS
Via Gianni Brera, 4/C - 27010 ZECCONE (PV) Telefono 0382.95.71.20 - Fax 0382.95.76.14
infoaeg@aegpavia.it - www.aegpavia.it
P.I. e C.F. 01550490187

BOLLETTINO TECNICO

FANTASTIC
DETERGENTE SPECIALE ALCALINO A DUE STRATI

•	FANTASTIC rende lo sporco asportabile con la sola pressione dell’acqua.
•	Rende le superfici lucide e brillanti
•	FANTASTIC non contiene sostanze volatili nocive.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Detergente per il lavaggio di teloni, camion, automezzi, furgoni in vetroresina, teloni di campi da tennis, officine, macchine agricole, motori, stalle, pavimenti industriali, capannoni, containers.

MODALITA’ D’USO

•	Diluire FANTASTIC dal 5 al 20%  con acqua e spruzzare direttamente sulla superficie asciutta utilizzando preferibilmente un irroratore a bassa pressione. Risciacquare con un getto forte di acqua fredda. 
•	Nel lavaggio mediante idropulitrice, diluire 1 lt di FANTASTIC con 20  lt di acqua e far aspirare alla idropulitrice. Spruzzare direttamente sulla superficie asciutta ad una distanza di circa 30 cm, attendere qualche minuto e risciacquare con acqua fredda.
•	Nel lavaggio di superfici verniciate si consiglia di operare all’ombra. Se necessario raffreddare la superficie con acqua prima di procedere.
•	Prima di diluire agitare FANTASTIC fino ad ottenere uno strato omogeneo.